**采购需求**

**一、采购资金的支付方式、时间、条件：**

|  |  |
| --- | --- |
| **▲履约保证金** | 1.合同签订后一周内，成交供应商向采购人提交实际政采云电子卖场下单金额的1%作为履约保证金，履约保证金在项目验收结束后，于一周内退还（不计息）；  2.提交方式：支票、汇票、本票等非现金形式。 |
| **▲付款方式** | 经采购人验收合格后，采购人在收到供应商提供的结算资料（订单、供货及验收凭证、供应商开具的正规发票）后10个工作日内向供应商一次性支付合同结算价款。 |

**二、服务要求（技术要求里另有注明的以技术要求为准）：**

|  |  |
| --- | --- |
| **交付时间** | 采购人在平台下单后15日内将所供商品按时、安全运至采购人指定地点。 |
| **交付地点** | 采购人指定地点 |
| **质保期** | 3年，项目验收合格后开始计算。 |

**三、技术要求：**

**1.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：**如技术要求中未注明需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，执行最新标准、规范。

**2.需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **技术指标** |
| 1 | **电脑桌**  **（含铁凳）** | 320 | 套 | （1）台面：防火板桌面，前面为鸭嘴型，后面为直型，E0级基材（华新、大亚、福人等或同等档次品牌），甲醛释放量≤0.05mg/m³，抗划伤、耐磨、耐酸碱、耐烟灼、防火、不易褪色、易清洁。同色2.0mm的PVC封边，全自动机器封边，磨边，光滑不糙手  （2）框架：全钢制框架，一级冷轧钢管材质，表面为十道防锈处理、主框架30\*30mm，管壁厚≥1.2mm，边上连接为网片网片冲小圆孔，为散热，为美观。网片厚度≥1.0mm；钢制表面采用阿克苏诺贝尔、Tiger、杜邦或同档次品牌环保环氧树脂粉体静电喷涂。  桌上预留圆形线孔，配塑料线盒，桌下预留过线槽（需预留86型孔位）。  （3）胶水：环保型胶水，选用胶王、汉高、兄弟或同等档次品牌。  （4）线：给每个位置配置6类TCL、罗格朗日、安普或同等档次品牌网线到位，中策永通、公牛、正泰或同等档次品牌的电源线到位，配3个86盒面板品牌为鸿雁、公牛、施耐德或同等档次品牌，配电线32A空开。  （5）在配电箱中安装含定时模块，实现课桌电源的定时供电功能，含电源控制模块，通过控制系统实现课桌的电源开关控制，含常供电和普通供电模块，实现部分设备长期供电功能及通过控制系统实现普通电源的控制。  （6）▲规格：1200\*700\*750（单位mm）（含双铁凳）。  （7）铁凳框架：全钢制框架，一级冷轧钢管材质，表面为十道防锈处理、主框架30\*30mm，管壁厚≥1.2mm，钢制表面采用阿克苏诺贝尔、Tiger、杜邦或同档次品牌环保环氧树脂粉体静电喷涂。 |

**注：**

**▲1.供应商所投产品须原厂原包装出厂标配。**

**2.采购人下单前，因产品升级等原因，供应商所提供产品的技术参数等要求不得低于原投标产品且需出具厂家相应证明。**

**▲3.部分桌子尺寸需根据场地布局确定尺寸，中标后供应商需及时与用户单位联系确定，采购货物时以实际下单为准，请供应商自行考虑投标风险。**

**▲4.投标人所投产品为政府采购云平台电子卖场上架产品，采购人需在政采云上对产品进行下单，如投标人中标后的产品未能在采购云平台电子卖场上架产品交易的，投标无效。**

**▲5.供应商投标货物全部由中小企业制造的承诺函，附于投标人“响应函”后，未提供证明材料的供应商属投标无效。**